UTILIZAÇÃO DE LACRES NOS RACKS

Devido a exigência da CONPORTOS, fica estabelecido que os racks de CFTV de toda a unidade devem possuir um lacre auto-destrutivo e numerado para controle interno de quem mexeu, motivo que foi rompido e o que foi feito de acordo com os números e o de que irá substituir.

A planilha de controle se encontra neste [link](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1C8X7nKIT3nJtt8Gqlb5iDA_nXzL2mK7IPllytqr5vR4/edit#gid=0)

1. Sempre informar o status do lacre se está “Ativo” ou “Removido”.
2. Informar sempre a localização e rack em que o novo lacre foi utilizado
3. No que foi removido informar o responsável que rompeu e o motivo de romper o mesmo a fim de controlar os motivos pelos quais teve que ser removido.
4. Os lacres se encontram dentro do DC02 junto as chaves, sempre solicitar a TI um novo número
5. A atualização da planilha é de responsabilidade do time de Infraestrutura