|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | UTILIZAÇÃO DE LACRES NOS RACKS | | **Código:** |
| **Título:** Utilização de Lacres nos Racks de CFTV | | | |
| **Versão:** 1.0 | **Emitentes:** | **Aprovador:** | **Data:** 24/06/2025 |

## 1. Objetivo

Devido a exigência da CONPORTOS, fica estabelecido que os racks de CFTV de toda a unidade devem possuir um lacre auto-destrutivo e numerado para controle interno de quem mexeu, motivo que foi rompido e o que foi feito de acordo com os números e o de que irá substituir.

## 2. Referências e Definições

## 3. Responsabilidades

A atualização da planilha é de responsabilidade do time de Infraestrutura

## 4. Procedimentos

- Sempre informar o status do lacre se está “Ativo” ou “Removido”.  
- Informar sempre a localização e rack em que o novo lacre foi utilizado  
- No que foi removido informar o responsável que rompeu e o motivo de romper o mesmo a fim de controlar os motivos pelos quais teve que ser removido.  
- Os lacres se encontram dentro do DC02 junto as chaves, sempre solicitar a TI um novo número

-- Imagens de referência --

## 5. Registros

Nenhum registro aplicável.

## 6. Anexos

Não há anexos.