|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fornecer um guia passo a passo para a instalação e configuração do dispositivo AnywhereUSB 8 Plus (AW08-G300). | | **Código:** |
| **Título:** Instalação e Configuração do Dispositivo AnywhereUSB 8 Plus | | | |
| **Versão:** 1.0 | **Emitentes:** | **Aprovador:** | **Data:** 03/07/2025 |

## 1. Objetivo

Fornecer um guia passo a passo para a instalação e configuração do dispositivo AnywhereUSB 8 Plus (AW08-G300).

## 2. Referencias e Definicoes

Nenhuma referência ou definição aplicável.

## 3. Responsabilidades

O usuário é responsável por seguir as instruções de instalação e configuração corretamente.

## 4. Procedimentos

Etapa 1: Conectando o Dispositivo  
1. Conecte o cabo de alimentação ao AnywhereUSB 8 Plus.  
2. Conecte o cabo de rede (Ethernet) à porta LAN do dispositivo e a um switch ou roteador da sua rede.  
3. Aguarde o dispositivo iniciar. Os LEDs acenderão para indicar que a inicialização foi bem-sucedida.  
  
Etapa 2: Instalando o AnywhereUSB Manager  
1. Acesse o site oficial da Digi: https://www.digi.com  
2. Navegue até a página do produto AnywhereUSB Plus.  
3. Baixe a versão do AnywhereUSB Manager que é compatível com o seu sistema operacional.  
4. Execute o instalador e siga as instruções: escolha entre instalação como serviço (recomendado) ou como aplicativo independente.  
 - Conclua a instalação e reinicie o computador, se necessário.  
  
Etapa 3: Detectando o Dispositivo  
1. Abra o AnywhereUSB Manager.  
2. O software tentará detectar automaticamente o dispositivo na rede. Se não for detectado, verifique se o dispositivo está ligado e conectado corretamente.  
 - Caso não apareça, clique em “Add Device” e insira o IP manualmente.  
3. O dispositivo será listado com o nome, status e grupos disponíveis.  
  
Etapa 4: Criando e Atribuindo Grupos  
1. Acesse a aba de grupos no software.  
2. Crie um novo grupo e associe as portas USB desejadas.  
 - Exemplo: Grupo "Impressoras" com as portas 1 a 3.  
3. Cada grupo pode ser atribuído a um cliente específico ou configurado para uso compartilhado entre várias estações.  
  
Etapa 5: Conectando os Dispositivos USB  
1. Com o grupo criado e o AnywhereUSB configurado, conecte os dispositivos USB nas portas físicas.  
2. No software, clique em “Connect” no grupo desejado.  
3. Os dispositivos aparecerão no Gerenciador de Dispositivos do Windows como se estivessem conectados localmente.  
  
Etapa 6: Configurações Adicionais  
- Acesse o Painel Web do dispositivo digitando seu IP no navegador. Para segurança, altere a senha padrão após o primeiro acesso.  
- Configure IP manual, DHCP, hostname e segurança via interface web.  
  
Testes Finais  
- Teste o funcionamento dos dispositivos USB remotamente.  
- Verifique o Gerenciador de Dispositivos e o status dos drivers.  
- Teste desconectar/reconectar os grupos via software para verificar estabilidade.  
  
Observações  
- Não é possível compartilhar um mesmo grupo entre múltiplos computadores ao mesmo tempo.  
- O dispositivo e o software devem estar na mesma sub-rede para detecção automática.  
- Verifique se firewalls ou antivírus estão configurados para permitir o tráfego do AnywhereUSB Manager. Considere adicionar exceções se necessário.

## 5. Registros

Nenhum registro aplicável.

## 6. Anexos

Não há anexos.